|  |
| --- |
| **ALLEGATO A2.4****TELECOMANDATO DIGITALE** |
| **REQUISITI INDISPENSABILI**  |
| **RIF.** | **REQUISITO** | **SI / NO** |
| A.1 | Tavolo telecomandato con possibilità di trendelemburg | [ ]  SI | [ ]  NO |
| A.2 | Possibilità di eseguire tomografie in qualsiasi posizione di ribaltamento del tavolo  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| A.3 | Ribaltamento di +/- 90°  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| A.4 | Compressore, telecomandato, parcheggiabile, con movimento motorizzato  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| A.5 | Ampia esplorazione longitudinale a paziente fermo  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| A.6 | Detettore digitale dinamico, del formato di 43 x 43 cm, in grado di elaborare sia immagini fluoroscopiche che radiografiche con una elevata risoluzione spaziale  | [ ]  SI | [ ]  NO |
| A.7 | Ridotta dimensione del pixel | [ ]  SI | [ ]  NO |
| A.8 | Cadenza di acquisizione fluoroscopica massima superiore o uguale a 25 immagini al secondo | [ ]  SI | [ ]  NO |
| A.9 | Cadenza di acquisizione fluorografica variabile sino ad almeno 3 immagini al secondo | [ ]  SI | [ ]  NO |