**Allegato A1- Azienda USL di Bologna**

**Quantità e caratteristiche carrozzine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice Iso | Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori pieghevole | **Richiesta**  **Annua AUSL Bologna** |
| 12.22.03.003 | Caratteristiche tecniche di base:  a)telaio pieghevole  b) due ruote fisse grandi (24”) con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta  c)due ruote piccole(8”) piroettanti in posizione anteriore  d)fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili  e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati  f)dotate di freni di stazionamento  Portata fino a 120 Kg – rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione.  Dimensione seduta minime disponibili: 40/44 (+/-2cm) | 450 |
| 12.22.03.003  bis | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole con doppia crocera e maggiorazione di seduta |  |
|  | Caratteristiche tecniche di base:  a)telaio pieghevole  b) due ruote fisse grandi (24”) con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta  c)due ruote piccole(8”) piroettanti in posizione anteriore  d)fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili  e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati  f)dotate di freni di stazionamento  g) struttura a doppia crocera  Portata fino a 160 Kg , rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione .  Dimensione seduta 50/54 (+/-2cm) | 80 |
| 12.22.18.003 | Carrozzina a spinta con telaio pieghevole |  |
|  | Caratteristiche tecniche di base:  a) due ruote fisse medie in posizione posteriore  b)due ruote piroettanti piccole o medie,in posizione anteriore  c)fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili  d)appoggia gambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi  e) freni di stazionamento  portata minima fino a 120 Kg  rivestimenti ignifughi,impermeabile resistenti ai processi di sanificazione.  Dimensione seduta disponibile: 40/44(+/-2cm) | 300 |
| 12.22.03.006 | Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori,leggera ad assetto variabile |  |
|  | Caratteristiche tecniche di base:  a)telaio pieghevole  b) struttura in lega leggera ad alta resistenza  c)due ruote fisse grandi ( 24”) ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio,provviste di anello corrimani di spinta  d) due ruote piccole (da 5” a 8”) piroettanti posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione  e)appoggia gambe ribaltabili ed estraibili  f)appoggiapiedi separati  g)fiancate proteggi abiti con braccioli ribaltabili o estraibili  h)ruotine di transito  i)dotate di freni di stazionamento  l)peso massimo configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti) portata fino a 120 KG- rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione sedute disponibili : 40/44/48/50 (+/-2cm) | 600 |
| Codici iso | Aggiuntivi per carrozzine 12.22.03.003/12.22.18.003/12.22.03.006 |  |
| 12.22.91.709 | Prolunga dello schienale o schienale regolabile | 10 |
| 12.22.91.712 | Cuscinetto per lordosi per carrozzina | 10 |
| 12.22.91.715 | Tavolo con incavo avvolgente | 120 |
| 12.22.91.718 | Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | 45 |

Servizi richiesti:

1) consegna a domicilio

2) perfetto assemblaggio personalizzato dell’ausilio alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia dell’assistito sulla scorta della prescrizione che deve indicare dettagliatamente gli eventuali componenti aggiuntivi,laddove non ricompresi nelle caratteristiche di base.

3) adeguata istruzione all’assistito/care giver per l’ottimale e corretto uso e manutenzione dell’ausilio assegnato

4) garanzia full risk minimo un anno

5)tempi di consegna : 3 giorni lavorativi, per urgenza entro 24 ore.