| **n°** | **Rif. EPU** | **Descrizione** | **marca 1** | **serie 1** | **marca 2** | **serie 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.18.01 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in acciaio verniciato bianco 60x60 |  |  |  |  |
| 2 | A.18.03 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in fibra minerale (basalto) con foglio alluminio 60x60 |  |  |  |  |
| 3 | A.18.04 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in fibra minerale 60x60 |  |  |  |  |
| 4 | A.18.05 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in fibra minerale60x60 con film alluminio politenato |  |  |  |  |
| 5 | A.19.01 | Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica smaltata, con superficie antiscivolo, monocottura |  |  |  |  |
| 6 | A.19.02 | Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato a sezione piena e omogenea greificata a tutto spessore |  |  |  |  |
| 7 | A.19.03 | Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di granito gres greificata a tutto spessore |  |  |  |  |
| 8 | A.19.12 | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma |  |  |  |  |
| 9 | A.19.13 | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico coestruso e calandrato |  |  |  |  |
| 10 | A.20.05 | Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in pvc omogeneo con decoro |  |  |  |  |
| 11 | A.20.08 | Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in tessuto spalmato |  |  |  |  |
| 12 | A.25.03 | Fornitura e posa in opera di serramenti monoblocco con controtelaio per finestre e portefinestre, in profilati estrusi di lega leggera |  |  |  |  |
| 13 | A.25.04 | Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio con profili stondati |  |  |  |  |
| 14 | A.25.06 | Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio di alluminio con profilo stondato preverniciato |  |  |  |  |
| 15 | A.25.20 | Fornitura e posa in opera di porta automatica idonea per ingressi e/o uscite aventi anche funzione di vie di fuga ed uscite di sicurezza  |  |  |  |  |
| 16 | A.25.21 | Fornitura e posa in opera di porta interna a battente con intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. |  |  |  |  |
| 17 | A.25.22 | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate composte da telaio in metallo a murare o con montaggio su falsotelaio premurato |  |  |  |  |
| 18 | A.25.36 | Fornitura e posa in opera di infissi a profilo isolato per esterni. |  |  |  |  |
| 19 | A.25.38 | Fornitura e posa in opera di porte interne del tipo scorrevole a scomparsa |  |  |  |  |
| 20 | A.31.01 | Fornitura e posa in opera di porta taglia fuoco ad un battente |  |  |  |  |
| A.31.02 | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti  |
| A.31.03 | Fornitura e posa in opera di porta vetrata REI 60 |

| **n°** | **Rif. EPU** | **Descrizione** | **marca 1** | **serie 1** | **marca 2** | **serie 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E.02.01 | QUADRI E ARMADI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE E DA PAVIMENTO IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 2 | E.02.03 | CENTRALINO PER LOCALI DA INCASSO O DA PARETE |  |  |  |  |
| 3 | E.03.01 | MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI |  |  |  |  |
| 4 | E.03.02 | INTERRUTTORI SCATOLATI |  |  |  |  |
|  | E.04.01.01 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) |  |  |  |  |
| 5 | E.06.02.02 | APPARECCHIO LED A PLAFONE |  |  |  |  |
| 6 | E.06.02.41 | APPARECCHIO LED DA INCASSO |  |  |  |  |
| 7 | E.06.02.43 | APPARECCHIO LED LUCE MORBIDA DA INCASSO |  |  |  |  |
| 8 | E.06.02.53 | APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO DIAMETRO 220mm |  |  |  |  |
| 9 | E.06.10 | ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON AUTODIAGNOSI |  |  |  |  |
| 10 | E.06.13 | ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A CONTROLLO INTELLIGENTE |  |  |  |  |
| 11 | E.11.02 | GRUPPI DI CONTINUITA' DI MEDIA E GRANDE POTENZA |  |  |  |  |
| 12 | E.11.10 | GRUPPI SOCCORRITORI |  |  |  |  |
| 13 | E.11.30 | ACCUMULATORI |  |  |  |  |
| 18 | E.22.30 | SISTEMA EVACUAZIONE EN54-16 PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE |  |  |  |  |
| 16 | E.26.01 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 1 |  |  |  |  |
| 17 | E.26.02 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 2 |  |  |  |  |
| 14 | E.27.01 | IMPIANTO ANTINTRUSIONE |  |  |  |  |
| 19 | E.50.05.01 | TRAVE TESTALETTO STANDARD NORMALE PER DEGENZA |  |  |  |  |
| 20 | E.50.05.05 | CANALE ATTREZZATO |  |  |  |  |

| **n°** | **Rif. EPU** | **Descrizione** | **marca 1** | **serie 1** | **marca 2** | **serie 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M.02.01.07 | F.P.O. di tubazioni preisolate per teleriscaldamento in acciaio nero |  |  |  |  |
| 2 | M.02.06.02 | F.P.O. di tubo multistrato in rotoli precoibentato per acqua calda |  |  |  |  |
| M.02.06.03 | F.P.O. di tubo multistrato precoibentato adatto per acqua refrigerata |
| 3 | M.04 | VALVOLE |  |  |  |  |
| 4 | M.06 | POMPE |  |  |  |  |
| 5 | M.07 | BOLLITORI |  |  |  |  |
| 6 | M.09.01 | F.P.O. di generatore di calore ad alto rendimento percorso fumi pressurizzato ad inversione di fiamma |  |  |  |  |
| M.09.03 | F.P.O. di generatore di calore a condensazione |
| 7 | M.09.04 | F.P.O. di gruppo termico modulare a condensazione, in versione da INTERNO. |  |  |  |  |
| M.09.05 | F.P.O. di gruppo termico modulare a condensazione, in versione da ESTERNO  |
| M.09.06 | F.P.O. di caldaia murale stagna versione a condensazione |
| M.09.06 | F.P.O. di caldaia murale stagna versione standard |
| 8 | M.12 | REGOLAZIONE |  |  |  |  |
| 9 | M.14.02.01 | F.P.O. Controsoffitto radiante metallico a tenuta meccanica di polvere specifico per unità sanitarie |  |  |  |  |
| 10 | M.14.05 | CONDIZIONATORI E POMPE DI CALORE |  |  |  |  |
| 11 | M.15.01.01 | F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 installato su mensole completo di fori per rubinetteria |  |  |  |  |
| M.15.02.01 | F.P.O. di bidet sospeso monoforo installato su mensole |
| M.15.02.03 | F.P.O. di vaso igienico sospeso installazione su staffe |
| 12 | M.15.05.01 | F.P.O. di miscelatore monocomando per lavabo |  |  |  |  |
| M.15.05.04 | F.P.O. di miscelatore monocomando da esterno per doccia dotato di cartuccia con limitatore di tempertura e raccordi a S regolabili |
| M.15.05.05 | F.P.O. di miscelatore monocomando per bidet tipo pesante in ottone |
| 13 | M.17.01.01 | F.P.O. Unita' trattamento aria per l'installazione da interno |  |  |  |  |
| M.17.01.02 | F.P.O. di unità di trattamento aria per esecuzione da esterno |
| 14 | M.17.03.01 | F.P.O di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato |  |  |  |  |
| M.17.03.02 | F.P.O di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL |
| M.17.03.07 | F.P.O di diffusori multidirezionali quadrati |
| M.17.03.10 | F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato in acciaio verniciato |
| M.17.03.11 | F.P.O. di diffusore lineare a feritoia in alluminio anodizzato |
| M.17.03.12 | F.P.O. di diffusore combinato mandata ripresa |
| 15 | M.17.03.15 | F.P.O. di diffusore con cassone portafiltro e filtro assoluto |  |  |  |  |
| 16 | M.19.01.01 | PRESE GAS MEDICALI DA INCASSO |  |  |  |  |
| M.19.01.02 | PRESE GAS MEDICALI DA ESTERNO |
| M.19.01.03 | PRESE GAS MEDICALI PER TRAVE TESTALETTO |
| 17 | M.20.01.01 | F.P.O di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad acqua |  |  |  |  |
| 18 | M.20.02.01 | F.P.O di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria |  |  |  |  |
| 19 | M.21 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO |  |  |  |  |
| 20 | M.22.01.02 | F.P.O di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile |  |  |  |  |
| M.22.01.03 | F.P.O di camino in acciaio inox AISI 316 L, finitura esterna lucida |