Allegato 2 – QUESTIONARIO

PA 39/2021 Manutenzione gruppi di continuità rotanti ospedale Bellaria di Bologna

	Base gara	Offerta	
Valore Tecnico Funzionale			
Monitoraggio funzionamento
	I Sistemi a base gara non sono dotati di monitoraggio remoto e di registratori dei parametri. Presenti solamente visualizzatori dei parametri principali di funzionamento. Il “base gara” non prevede soluzioni per l’analisi e la diagnosi da dei guasti (locale o da remoto).
		
Funzionalità complessiva
	Elementi componenti dei quadri di potenza/comando/controllo di primaria marca.
		
Modalità e tempistiche di sostituzione quadri			
Modalità di sostituzione 	Sequenza delle attività finalizzata a garantire per tutta la durata dell’intervento la continuità dell’alimentazione di sicurezza ai carichi		
Tempo complessivo in cui sarà disponibile 1 solo gruppo	Il cronoprogramma posto a base di gara prevede l’indisponibilità massima di uno dei due gruppi rotanti per un totale di 165 giorni 		
Criteri Ambientali			
Rilevamento dei consumi energetici	Nessun dispositivo di registrazione o monitoraggio previsto		
CAM – Manutenzione programmata/Fornitura GC rotanti	Vedi art. 5.2. Criteri motivazionali pag. 14 del disciplinare		
CAM - Gestione	Vedi art. 5.2. Criteri motivazionali pag. 14 del disciplinare		
Garanzia			
Estensione della garanzia	2 ANNI
		
modalità di gestione e qualità del servizio manutentivo			
N° interventi annui	6 interventi
(periodicità e attività come previste dal capitolo 5 del Capitolato Descrittivo Prestazionale)
		
Tempi di Intervento in caso di guasto	6 ore in caso di guasto bloccante 
24 ore in caso di guasto ordinario