**SCHEDA TECNICA ALLEGATO B**

**Lotto 1**

**Fornitura test molecolari rapidi per la diagnostica di SARS –Cov-2 per il LUM Azienda USL Bologna e per il Laboratorio di Microbiologia IOR**

**Durata: 12 mesi, con ulteriore possibile rinnovo di ulteriori 12 mesi (6 + 6 mesi)**

* Fornitura di sistemi modulari per multipli di 4 (*o di produttività equivalente).*

 *Sulla base delle attuali previsioni di attività i sistemi dovranno essere installati presso le seguenti sedi:*

* + Laboratorio urgenze Ospedale Maggiore: 4 sistemi da 4 postazioni *o equivalente (circa 230 test/giorno)*
	+ Ospedale Porretta: 1 sistema da 4 postazioni *o equivalente (circa 30 test giorno)*
	+ Ospedale Bentivoglio: 1 sistema da 4 postazioni *o equivalente (circa 50 test giorno)*
	+ Ospedale Imola: 1 sistema da 4 postazioni *o equivalente (circa 50 test giorno)*
* Fornitura di sistemi modulari per multipli di 4 (o di produttività equivalente) per l’esecuzione di circa 30 test giorno (circa 150/settimana) per le esigenze dell’istituto Ortopedico Rizzoli
* *Disponibilità alla consegna e la messa in attività entro marzo 2022.* Sono accettati anche sistemi non nuovi di fabbrica purchè perfettamente funzionanti
* *Garantire la consegna di reagenti/test per almeno 400 test al giorno per il periodo indicato (***LUM Azienda USL Bologna e per il Laboratorio di Microbiologia IOR***)*
* *I kit dovranno identificare almeno 2 dei geni di riferimento e devono contenere un controllo interno esogeno*
* *Sistemi marcati CE IVD e testati per diagnostica SARS-Cov-2*
* Sistema chiuso automatizzato ed integrato per estrazione, amplificazione, rilevazione del genoma virale SARS-CoV-2 e accesso random
* La durata dell’intera esecuzione del test deve essere *non superiore a* 60 minuti
* I sistemi devono essere interfacciati al LIS
* Deve essere garantita la fornitura del materiale per l’esecuzione dei test per tutto il periodo di fornitura (dichiarazione).
* Garantire assistenza tecnica con risoluzione del problema (eventuale sostituzione del sistema) entro 24h dalla richiesta
* Compatibilità con i sistemi di prelievo ora in uso (eNat, UTM ref 358C)

**SCHEDA TECNICA ALLEGATO B**

**Lotto 2**

**Fornitura di sistema analitico completo per il rilevamento qualitativo del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR in campioni delle alte e basse vie respiratorie da installare presso il Laboratorio LUM Ospedale Maggiore**

**Durata: 12 mesi rinnovabile di ulteriori 12 mesi (6 + 6 mesi)**

Sistema analitico completo per il rilevamento del RNA del virus SARS COV 2 con tecnica RT –PCR con le seguenti caratteristiche:

* esecuzione di almeno 1500 test nelle 16 ore (esclusi di controlli calibrazioni) con caratteristiche di massima flessibilità e minimo ingombro
* Massima automazione e minima manipolazione da parte dell’operatore
* collegamento al LIS con tracciabilità completa dal campione primario mediante riconoscimento del barcode, tracciabilità di tutte le fasi intermedie fino al dato in refertazione attraverso software interpretativo
* Flessibilità del sistema in grado di eseguire anche test di screening per i virus respiratori (FLUA/B)
* L’intero processo, dalla estrazione alla produzione dei risultati *non deve essere superiore a 270 minuti* e permettere analisi di 192 test per corsa
* *I kit dovranno identificare almeno 2 dei geni di riferimento e devono contenere un controllo interno esogeno*
* Compatibilità con i sistemi di tampone ora in uso (eNat, UTM ref 358C, Lollisponge)
* *Sistemi marcati CE IVD e testati per diagnostica SARS-Cov-2*
* *Disponibilità consegna sistema entro marzo 2022*
* *Garanzia di essere in grado di fornire il materiale consumabile e reagenti necessari alla esecuzione di 1500 test /die (1500 dal lunedi al venerdi e 1000 prefestivi e festivi) per intera durata della fornitura - dichiarazione*
* Disponibilità a formazione del personale
* *Garantire assistenza tecnica con risoluzione del problema (eventuale sostituzione del sistema) entro 24h solari dalla richiesta*

**I sistemi proposti possono essere anche non nuovi di fabbrica, purchè vengano garantite le performance di assistenza tecnica e continuità operativa nel corso della fornitura**