**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

FORNITURA IN SERVICE DELLA DURATA DI 3 ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI UN ULTERIORE ANNO, DI UN LASER PER L’ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI E RELATIVI CATETERI LASER DA DESTINARE ALLA U.O. CARDIOLOGIA DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

***Caratteristiche tecniche di minima Laser***

**Laser ad eccimeri** per l’estrazione di elettrocateteri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore.

Il sistema deve essere mobile e dotato di un pannello di controllo e visualizzazione dei parametri di lavoro.

Il sistema deve essere completo di tutti gli accessori necessari per l’installazione e per il corretto funzionamento (cavo di alimentazione, spina di blocco, interruttore a pedale, occhiali di protezione per gli utilizzatori).

***Caratteristiche tecniche di minima Cateteri Laser***

**Introduttori da 12, 14 e 16 FR** impiegati per l’estrazione di elettrocateteri di stimolazione o defibrillazione cronicamente impiantati dedicati al sistema laser ad eccimeri.